

При левом исполнение дивана ограничитель устанавливается с левой стороны, при правом исполнение с правой стороны.

Соединитель из фанеры устанавливается сзади двух модулей при помощи шурупов ПТ 4\*40 (Рис.3)

Рис.3




рис.4


МФ АСМАНА


Угловой Диван–кровать «Олимп»


Инструкция по сборке





1. Прикрутить спинки к каркасу дивана.
2. Скрепить между собой диваны.
3. Установить сиденье на каркас.
4. Переместить диван к месту эксплуатации.









Рис.1

Установить спинку на оттоманку, закрепив болтами М8\*45 с шайбами.(РИС.1)

Соединить между собой оттоманку и диван-кровать, установив ограничитель на шуруп ПТ 4\*25. (РИС.2)




Рис.2